**Pol.1) 1ks – chladič**

obj.č. 916 016 015 VS12 VY12

ocelový pro přetlak chladící vody max. 0,25MPa

jelikož nejsou uvedeny průměry navařovacích kuželek vstupu a výstupu chladící vody,

nabízíme v provedení VS12 VY12 (průměr 12/prům.10)

**Pol.2) 1ks - katexový filtr s teplotní pojistkou**

obj.č. 916 056 115 LW1

průhledný, náplň LEWATIT S100G1

**Pol.3) 2ks – náhradní LAHEV S KATEX. LEWATIT S100 G1 H+**

obj.č. 4050 195 063 15

Pozn. k 1ks katexu je potřeba 2ks lahví

**Pol.4) 5ks - TEPLOTNI POJISTKA OK22**

obj.č. 4050 195 195 15