Príloha č. 3 Rozpis činnosti pre pravidelný záručný servis  

A. Záručné servisné úkony
1. Na vonkajších a vnútorných klimatizačných a vzduchových zariadeniach
A. Na vonkajšej jednotke:
· Kontrola zanesenia a poškodenia ventilátora
· Kontrola vyváženosti kolesa a ložísk
· Kontrola hlučnosti a krytov ventilátora
· Čistenie ventilátora (podľa potreby)
· Kontrola solenoidov a kapilár (podľa potreby)
· Kontrola zanesenia a poškodenia kondenzátora
· Ošetrenie lamiel kondenzátora (podľa potreby)
· Chemické čistenie kondenzátora (podľa potreby)
· Kontrola kondenzačných teplôt
· Kontrola sacieho a výtlačného tlaku kompresora
· Kontrola tesnosti chladiaceho okruhu v zmysle vyhlášky o F-plynoch
· Kontrola pružného uloženia kompresora
· Diagnostika zvukov kompresora
· Meranie odberu elektrického prúdu kompresora (podľa potreby)
· Kontrola silových obvodov
· Dotiahnutie elektrických spojov
· Kontrola istiacich a spínacích prvkov
· Kontrola poškodenia, prípadne oprava izolácie medených rozvodov
B. Na vnútornej jednotke
· Kontrola zanesenia výparníka
· Kontrola odparovaných teplôt
· Kontrola expanzných ventilov (podľa potreby)
· Kontrola teplotného spádu
· Antibakteriálne čistenie výparníka
· Kontrola zanesenia a poškodenia filtračných vložiek
· Čistenie filtračných vložiek
· Kontrola odvodu kondenzátu
· Čistenie kondenzovej vane a odvodu kondenzátu (podľa potreby)
· Kontrola nastavenia výfukových klapiek
· Kontrola, prípadne čistenie krytov jednotky (podľa potreby)
· Kontrola a nastavenie riadiacej jednotky
· Kontrola ovládača, prípadne výmena batérií (podľa potreby)




2. Spoločné servisné pravidlá pre všetky zariadenia:

Dodávateľ pri servisnej prehliadke hodnotí celkový stav a funkčnosť zariadenia. V prípade potreby odstráni drobné závady a nedostatky. Skontroluje a sleduje výkonovú rezervu zariadenia, aby bolo možné včas odstrániť nedostatok chladiaceho výkonu zariadenia, predovšetkým v priestoroch so zvýšenými nárokmi na spoľahlivosť zariadení (napr. serverovňa, technická miestnosť). Všetky zistené závady a nedostatky po servisnej prehliadke zapíše do servisného protokolu a písomne oznámi Objednávateľa. 

Servisný interval:
1x za 6 mesiacov (PREDSEZÓNNA ÚDRŽBA a POSEZÓNNA ÚDRŽBA)

