	Objekt
	Jednotka
	Špecifikácia
	Počet ks

	SO02
	Prívodná jednotka MANDÍK +18 kpl 4 Qp: 17 500 m3/h
	Výr. č.  0701-4112 (4113,4114,4115)
Pozícia A M+18
Filtračná komora  (M) ePM 10 60% - kapsový filter 500 mm, plastový rám
1x 402x592, 1x 402x440, 1x 402x287, 1x 440x592, 1x 440x440, 1x 440x287, 1x 490x592, 1x 490x440, 1x 490x287 
	4

	SO04
	Prívodná vzduchotechnická jednotka MANDÍK na strane sania motorov
	Výr. č. 0701-4229 (4230,4231,4232,4233,4234)
Pozícia A P+W2170H1896
Filtračná komora (F7) ePM1 65% - kapsový filter 630 mm
9x  592x592 ; 3x  287x592
	6

	
	Filtre turbo KGJ
	Filtračná tkanina FL 100  360x3000 mm
	60

	SO04
	Prívodná vzduchotechnická jednotka MANDÍK na strane sania generátorov
	Výr. č. 0701-4235 (4236,4237,4238,4239,4240)
Pozícia A P+W2170H1896
Filtračná komora (F7) ePM10 75% - kapsový filter 630 mm
9x  592x592 ; 3x  287x592
	6

	SO07 Zar.č.6
	Prívodná vzduchotechnická jednotka so zmiešavacou komorou MANDÍK
	Výr. č. 0701-4381
Pozícia B P+  3,15
Filtračná komora (M5) ePM10  60% - kapsový filter 360 mm
1x   790 x 390
Qp: 3 350 m3/h / 200Pa
Qel: 1,5kW / 230V/50Hz
Vodný ohrev: 24kW (voda 60/40)
Zmiešavacia komora
Filtračná časť M5
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