Príloha č. 7

Technická špecifikácia na stavbu MHTH - Teplárenská ul., Košice - Oprava časti budovy skladu na +0,000m


· Demontáž ochranných uholníkov a vybúranie muriva z pórobetónových tvárnic.
· Otlčenie omietok a opravy omietok stien, ostenia, ryhy, penetrácie, jadrová a štuková omietka, profily a mriežka.
· Vysklenie, demontáž okenných rámov a zamurovanie okenných otvorov – 1 ks (malé) do strojovne, 1 ks (veľké) do strojovne,  1 ks exteriér
· Vodorovné a zvislé náterové hydroizolácie pod obklady.
· Dodávka a montáž obkladačiek v mieste novej polohy umývadla.
· Zmena polohy hlavnej stúpačky liatinového vodovodného a kanalizačného potrubia v priestore strojovne, premiestnenie bojlera v sklade do 20 m, premiestnenie umývadla a rozvodov v sklade, vypustenie a spätné napustenie vody do systému, dezinfekcia potrubia, tlaková skúška potrubia.
· Oprava betónovej podlahy – Nový protišmykový epoxidový systém, zošívanie trhlín, rezanie a zaliatie škár, obrúsenie betónového podkladu, hĺbkové odmastenie prípadne iná príprava podkladu pred realizáciou epoxidovej podlahy podľa požiadaviek investora pred realizáciou.
· Odstránenie malieb, zakrývanie, brúsenie, tmelenie, penetrácia a maľby stropu a stien.
· Vnútrostavenisková doprava sutiny, kontajner a poplatky za skládku.
· Pomocné lešenie - montáž, demontáž, prenájom a presun.


Podrobnejší detail je uvedený v Prílohe č. 6 Výkaz výmer_ Oprava časti budovy skladu na +0,000m 
