Príloha č. 7
Technická špecifikácia na stavbu MHTH - Teplárenská ul., Košice - Budova SP12, úroveň 4,200m

Úroveň +4,200
· Vybúranie dvoch dverných otvorov
· Otlčenie omietok a opravy omietok stien do 10%, ostenia, ryhy, penetrácie, jadrová a štuková omietka, profily a mriežka v novej miestnosti 2.06A pre WC. 
· Opravy podkladu, výplne rýh, penetrácie, mriežka a jemná štuková omietka stropu skladu 2.06 a nového WC 2.06A. 
· Jadrové vrty, vysekanie otvorov a káps, rezanie a frézovanie drážok v miestnosti nového WC 2.06A
· Pórobetónová priečka medzi WC a skladom a zamurovanie dverného otvoru.
· SDK inštalačná predstena pre novo inštalované závesné WC v miestnosti 2.06A.
· WC na predstenový systém, umývadlo, batéria, sifón, ventily, vrátane montáže v miestnosti 2.06A.
· Vodorovné a zvislé náterové hydroizolácie pod obklady a dlažby v miestnosti 2.06.A
· Dodávka a montáž dlažby, príprava podkladu a  tmelenie škár v miestnosti 2.06A.
· Dodávka a montáž obkladačiek, príprava podkladu a  tmelenie škár v miestnosti 2.06A.
· Dodávka a montáž dverí, zárubní, prahov, kovania pre miestnosti 2.06 a 2.06A.
· Odstránenie starého náteru a nový náter dverových zárubní v chodbe 2.01 a 2.03.
· Odstránenie malieb, zakrývanie, brúsenie, tmelenie, penetrácia a maľby v miestnostiach 2.01 a 2.03 chodba, 2.04 dielňa, 2.25 sklad, 2.05 WC, kancelárie 2.21, 2.22, 2.23, zasadačka 2.26.
· Náter sokla na chodbe 2.01 a 2.03.
· Výmena jestvujúceho linolea za nové linoleum, brúsenie a nivelácia podkladu, lepenie krytín a sokle vo všetkých miestnostiach, kde je pôvodné linoleum uložené.
· Vnútrostavenisková a zvislá doprava sutiny, kontajner a poplatky za skládku.
· Pomocné lešenie - montáž, demontáž, prenájom a presun.

Podrobnejší detail je uvedený v prílohe č. 6 „Výkaz výmer_Rekonstrukcia miestnosti v budove SP 12 na +4,200“
