|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skratka | Typ motora | Výrobne číslo | Výkon motora | Menovité napätie | Menovitý prúd | Otáčky | Hmotnosť | STN | Výrobca |
| P (kW) | U (V) | I (A) | ot/min | (kg) |
| EN-6 | 2V 149 -O2H | 1134608 | 800 | 6000 | 92 | 2970 | 3500 |  | ČKD PRAHA |

Motor chladený vzduchom

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-5 | EK 902 v - 2Nh | 1132114 | 800 | 6000 | 95 | 2975 | 5270 |  | ČKD PRAHA |

Motor chladený vodou

EN6,7 rovnaký typ motorov

EN1,5 rovnaký typ motorov

Čerpadlá sú všetky štyri rovnakého typu

125-CHP-300-12/12-UC-02-F/2E