**Technická špecifikácia rozsahu ochrán elektrických zariadení**

* 1. **Rozsah skúšok a revízií v Tp. Zvolen A:**
		1. Rozvodňa 22 kV:

1 5 ks nadprúdová ochrana AT 31 X

2 3 ks okamžité prúdové relé A 32

3 1 ks nadprúdová ochrana časovo nezávislá AT 12

4 3 ks porovnávacia ochrana S 103 B

5 3 ks okamžité nadprúdové relé AT 15

* + 1. Rozvodňa 6 kV :

1 8 ks nadprúdová ochrana ITG 7196

2 2 ks ochrana TTG 7133

3 1 ks nadprúdová ochrana ITG 7335

4 2 ks zemné relé GV 12

* 1. **Rozsah skúšok a revízií v Tp. Zvolen B:**
		1. Rozvodňa 6 kV BBA 1, BBA 2 :

1 13 ks nadprúdová ochrana AT 31 X

2 24 ks podpäťová ochrana V 11

3 18 ks skratová ochrana A 11

4 2 ks zemná ochrana GSC12

* 1. **Rozsah skúšok a revízií v MVE HC Slatina :**
		1. Hydrogenerátor :
		 1 1 ks Ochrana REX 521
		 2 1 ks Terminál točivého elektrického stroja REM 543
		2. Káblové vedenia č. 688, 689

1 2 ks nadprúdová ochrana AT 31 X1

2 2 ks okamžité nadprúdové relé A 32

* + 1. Transformátor vlastnej spotreby

1 1 ks nadprúdová ochrana AT 31 X1

* + 1. Spínač prípojníc

1 1 ks nadprúdová ochrana AT 31 X1