Príloha č. 2
Podmienky dodania

· Zásielky Vody čpavkovej (roztok v demineralizovanej vode) 24%ná, 25 ton dodať postupne podľa potreby kupujúceho v autocisterne s koncovkami MK DN50 (odplynenie zásobnej nádrže do autocisterny) a MK DN80 (prečerpanie čpavkovej vody). Odber zásielok bude kupujúcim upresnený e-mailom minimálne týždeň vopred podľa prevádzkovej spotreby. Kupujúci si vyhradzuje právo upraviť predpokladané množstvo odobratej Vody čpavkovej  24% (vodný roztok amoniaku 24%) podľa vlastnej potreby.

· Dodávateľ je povinný vopred zaslať avízo o zásielke  t. j.  termín, množstvo a údaje dopravcu meno vodiča a ŠPZ autocisterny). Súčasťou dodávky musí byť osvedčenie o analýze kvality zásielky, dodací list. Pri nesplnení technickej špecifikácie  bude tovar dodávateľovi vrátený  na jeho náklady.  Po aktualizácii KBÚ požadujeme doručiť v elektronickej resp. tlačenej forme aktuálnu kartu bezpečnostných údajov s expozičným scenárom v zmysle platnej legislatívy Európskeho parlamentu a rady (ES) REACH.  

· Podmienky dodania: DAP MH Teplárenský holding, a. s., Teplárenská 3, Košice 042 92

· Preberajúci:  Ing. A. Szásziová, MT: +421 918 800 220 


 

