Príloha č. 3

Technická špecifikácia  

Voda čpavková 24% (vodný roztok amoniaku 24% v demineralizovanej vode):

	Názov výrobku
	
	Typická kvalita vodného roztoku čpavku

	Parameter
	Jednotka
	

	Amoniak  NH3 /Content of Ammonia/
	%
	24 - 25

	Obsah sušiny                                             resp. odparok
	%                                 resp. g/l
	˂ 0,01
< 0,3

	Ťažké kovy:
	
	

	Al - obsah
	mg/kg
	˂ 0,3

	Ca - obsah
	mg/kg
	˂ 0,3

	Cu – obsah
	mg/kg
	˂ 0,1

	Fe - obsah
	mg/kg
	˂ 0,4

	Mg – obsah
	mg/kg
	˂ 0,1

	Na – obsah
	mg/kg
	˂ 1,0

	Ni – obsah
	mg/kg
	˂ 0,1

	As – obsah
	mg/kg
	˂ 0,3

	Cd – obsah
	mg/kg
	˂ 0,1

	Hg - obsah
	mg/kg
	˂ 0,1

	Zn - obsah
	mg/kg
	˂ 0,1

	Mn – obsah
	mg/kg
	˂ 0,1

	Pb – obsah
	mg/kg
	˂ 0,5

	Cl - obsah
	mg/kg
	˂ 3,0





